**Особенности ингалятора OMRON Comp AIR C21 Basic Компрессорный:**

* низкий уровень шума;
* максимальный угол наклона до 45 градусов;
* простая чистка аксессуаров
* держатель для распылительной камеры на корпусе ингалятора
* соответствует Европейскому стандарту качества
* Температура эксплуатации 10-40,С
* Рабочая влажность 30-85%
* удобная сумка для хранения
* размеры 85x43x115 мм
* вес 180 гр.

**Технические характеристики Ингалятор OMRON Comp AIR C21 Basic Компрессорный:**

* Размер частиц: от 2,5 мкм до 4,5 мкм
* Скорость распыления – от 0,24 до 0,28 мл/мин
* Емкость лекарственной камеры: мин. 2 мл – макс. 10 мл
* Остаточный объем лекарства: от 0,5 до 1 мл
* Уровень шума (на расстоянии 1 м): менее 45 дБ
* Распределение частиц аэрозоля, мкм 5 мкм – 63% ± 10%
* Предельно допустимое значение давления внутри воздуховодной трубки: макс. 400 кПа