Тип :

Компрессорный

Уровень шума:

56 дБ

Размер частиц:

Три режима работы: режим I - 0,8-2,0 мкм (Распылитель «Рапидфлаем 2»); режим II - 2,0-10 мкм (Распылитель «Рапидфлаем 2»); режим III - 3,2 мкм (Распылитель «Рапидфлаем 6»)

Режим работы:

Прерывистый - 60 минут включено/ 60 минут выключено

Скорость распыления:

0,22-0,42 мл/мин

Емкость распылителя:

макс. 7 мл

Особенности:

Три режима работы

Источник питания :

От сети

Производитель:

Flaem Nuova Boreal (Италия)